
\documentclass[dvips,11pt]{article}
\usepackage{./recur}
\usepackage[dvips]{graphicx,color}

\begin{document}



\noindent {\Large \bf Proposta para seguran\c{c}a edif\'{\i}cio Bas\'{i}lio Jafet e Acelerador Linear}


\vspace{2cm}

\hspace{1cm} A proposta que consta neste documento e estamos enviado aos Departamentos foi elaborada pela comiss\~{a}o de seguran\c{c}a e se fundamentou apenas em nossas 
id\'{e}ias sobre o que dever\'{\i}amos fazer. A nossa id\'{e}ia inicialmente foi chamar tr\^{e}s firmas de seguran\c{c}a cadastradas na USP, que vieram no local, 
viram e disseram que como n\~{a}o estavam interessadas em participar do processo de licita\c{c}\~{a}o, fazer um projeto seria para elas uma perda de tempo. Quando 
sugerimos a possibilidade de usar verba sem licita\c{c}\~{a}o, as firmas mostraram interesse e pediram as plantas dos pr\'{e}dios. Assim pedimos que fizessem um 
projeto b\'{a}sico e estamos aguardando os or\c{c}amentos (haver\'{a} uma reuni\~{a}o com uma das firmas no dia 23/09). 

\hspace{1cm} N\~{a}o sabemos se teremos uma resposta r\'{a}pida  e nem quanto custar\'{a}, ent\~{a}o decidimos fazer uma proposta que, no nosso entendimento, 
\'{e} o conjunto de medidas necess\'{a}rias para garantir a seguran\c{c}a. A implanta\c{c}\~{a}o destas, se n\~{a}o puder ser feita de uma s\'{o} vez, poder\'{a} 
ser realizada em etapas, de acordo com a disponibilidade de verba.       

\vspace{4mm}

\hspace{1cm} A proposta descrita abaixo cont\'{e}m itens enumeradas de acordo com sua prioridade de implementa\c{c}\~{a}o e as regras de funcionamento. 

\vspace{4mm}

\noindent (1) Fechamento de todas as entradas do edif\'{\i}cio Basilio Jafet, a saber:

\begin{itemize}
\item (a) porta principal, com dispositivo para cart\~{a}o magn\'{e}tico, com sistema de abertura com um toque na portaria  e interfone para falar com o porteiro;
\item (b) porta que vai para o estacionamento (Ac. Linear), com dispositivo para cart\~{a}o magn\'{e}tico e sistema de abertura pelo porteiro com um toque;
\item (c) porta do aqu\'{a}rio do linear que d\'{a} acesso \`{a} oficina mec\^{a}nica (quem utiliza a porta tem chave); 
\item (d) coloca\c{c}\~{a}o de uma porta (grade) na escada que liga oficina mec\^{a}nica ao interior do Jafet;
\item (e) porta em frente ao Laborat\'{o}rio de Microscopia Eletr\^{o}nica (ser\'{a} usada s\`{o}mente para emerg\^{e}ncia).
\end{itemize}
  
\noindent Observa\c{c}\~{a}o: As portas que ficar\~{a}o fechadas definitivamente ter\~{a}o suas chaves na portaria ou secretaria do respectivo Departamento.

\vspace{4mm}

\noindent (2) Fechamento de todos os laborat\'{o}rios com fechadura el\'{e}trica.

\vspace{4mm}

\noindent 3) Permiss\~{a}o de acesso ao edif\'{\i}cio com  cart\~{a}o magn\'{e}tico: 

\begin{itemize} 
\item Op\c{c}\~{a}o {\bf 1}: todas as pessoas que tiverem cart\~{a}o magn\'{e}tico de identifica\c{c}\~{a}o da USP
\item Op\c{c}\~{a}o {\bf 2}: todas as pessoas pertencentes a FAP e PEP que tiverem cart\~{a}o magn\'{e}tico de identifica\c{c}\~{a}o da USP
\item outras pessoas dever\~{a}o dirigir-se ao porteiro, que entrar\'{a} em contato por telefone com o "procurado", que, apenas ele, dar\'{a} a 
autoriza\c{c}\~{a}o para entrar. Neste caso haver\'{a} um livro na portaria, que dever\'{a} ser assinado (nome, RG, local de origem, data, hor\'{a}rio entrada 
e sa\'{\i}da)
\end{itemize} 

\vspace{4mm}

\noindent (4) Instala\c{c}\~{a}o de c\^{a}meras externas nas entradas de acesso com sistema de monitoramento (monitor) que ficar\'{a} na portaria 
e um sistema de grava\c{c}\~{a}o, que ficar\'{a} em um local fechado a chave (por exemplo secretaria FAP).
\vspace{4mm}

\noindent (5) Coloca\c{c}\~{a}o de grades ou cadeados nas janelas das salas, consultando cada pessoa para opinar sobre sua prefer\^{e}ncia. 

\vspace{4mm}

\newpage

\noindent (6) Instala\c{c}\~{a}o de cancela na entrada de acesso ao complexo Bas\'{\i}lio Jafet e Adma Jafet transformando esta \'{a}rea em estacionamento 
apenas para quem trabalha no Jafet ou Acelerador Linear. Deixar uma vaga externa demarcada, antes da cancela, para carga e descarga. Pedir ao diretor a 
coloca\c{c}\~{a}o de placas indicando, no Instituto, onde fica cada edif\'{\i}cio. 

\vspace{4mm}

\noindent (7) Manter a vegeta\c{c}\~{a}o em torno do Jafet e Linear rasteira.


\vspace{4mm}

\noindent (8) Enviar aviso para todo o Instituto que a portaria do Jafet n\~{a}o mais atender\'{a} pessoas perdidas por falta de informa\c{c}\~{a}o do local. 
Para isso sugere-se que no caso de entrega o comprador forne\c{c}a um mapa do local da entrega e que o fa\c{c}am em todos as outras situa\c{c}\~{o}es (aluno 
procurando docente, representantes t\'{e}cnicos, professores de outras unidades etc...etc....).
 

\vspace{4mm}

\noindent (9) Melhorar a  ilumina\c{c}\~{a}o externa no Jafet. 


\vspace{1cm}



\hspace{5cm} S\~{a}o Paulo, 22 de setembro de 2011

\vspace{1cm} 

\hspace{5cm} Antonio Martins Figueiredo Neto
 
\hspace{1cm} 

\hspace{5cm} Vilma Sidneia Walder Vuolo

\newpage

Alguns valores colhidos na internet apenas para orienta\c{c}\~{a}o

\vspace{5mm}

Fechadura impress\~{a}o digital (5 administradores e 100 usu\'{a}rios) \ \ \ \ \ \ \  1.300,00

Fechadura Biometrica (100 impre\~{o}es digitais) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ \ \ \  1.500,00

Porteiro eletr\^{o}nico  $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 200,00 $
 	
\vspace{2cm}

Sugest\~{a}o para porta principal Jafet, que dever\'{a} seguir o melhor poss\'{\i}vel a est\'{e}tica da porta existente. 


\vspace{1cm}
\includegraphics[width=15cm]{portajafet.eps}

\includegraphics[width=15cm]{portajafet01.eps}



\end{document}









